EM Isolation Cut [GeV]

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Efficiency

0.74

0.76

0.78

0.8

0.82

0.84

0.86

Efficiency vs EM isolation cut for rate = 1000 Hz