Hadronic Isolation Cut

0 2 4 6 8 10 12

Efficiency

0.81

0.812

0.814

0.816

0.818

0.82

0.822

0.824

0.826

0.828

Efficiency vs Hadronic isolation cut for rate = 200 Hz