2.02.0

1.81.8

1.61.6

1.41.4

1.21.2

1.01.0

0.80.8 x = 0.0125 NMC E665 CCFR x = 0.070

SLAC

BCDMS CCFR

1.11.1

0.90.9

1234567891023456789100x = 0.225

BCDMS

SLAC CCFRF2F2F2Q2 [GeV2/c2]