J. A. Crittenden February 23, 2001 Tel. 4467

Luminosity Component Cables – Between HERA Tunnel and ZEUS Hall –

Cal+Čerenkov+Pos (100 m) Spectrometer (100 m) Tagger (40m) Tagger (6m) Cable Type Purpose Number Length (m) Number Length (m) Number Length (m) Number Length (m) C-50-6-1 Signal 4 × 8 135 8 × 8 135 8 75 10 × 8 60 DESY 11893 Spare 4 + 8 135 8 135 0 – 8 60 Clock 3 135 3 135 3 75 3 60 Cellflex Signal 4 135 0 – 0 – 0 – DESY 11410 Ground 7 135 9 135 2 75 12 60 DESY 11406 AC power 1 135 0 – 0 – 0 – DESY 11402 AC power 0 – 0 – 1 75 1 60 18v for HV 0 – 1 135 0 – 1 60 Serial cable RS-485 1 135 1 135 1 75 1 60 Four pairs, Interlock 1 135 1 135 1 75 1 60 shielded Spare 2 135 1 135 2 75 1 60 HV serial 0 – 1 135 0 – 1 60